Multifunkčné zariadenie A3++
(tlač, kopírovanie, skener, analógový fax)
špecifikácia

rýchlosť tlače a kopírovania	minimálne	36 str./min farebne, 40 str./min čiernobielo	
kapacita tonerov	minimálne	16 500 (strán A4 pri 5 % pokrytí)	
			
pamäť 	minimálne	RAM 1024 MB	
pevný disk	minimálne	40 GB	
			
kompatibilita	emulácia	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe® PostScript 3 s priamou tlačou PDF (v1.7)	
 	rozhranie	vysokorýchlostné USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet	
 	kompatibilita	s operačnými systémami Windows 2000 Professional (SP4 alebo novší) / 2000 Server (SP4 alebo novší) / 2000 Advanced Server (SP4 alebo novší) / XP Professional (SP2 alebo novší) / XP Home (SP2 alebo novší) / XP Professional x64 (SP2 alebo novší) / 2003 Server Standard (SP1 alebo novší) / 2003 Server Enterprise (SP1 alebo novší) /Datacenter (SP1 alebo novší) / Server 2003 x64 (SP1 alebo novší) / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5 / OS X Intel 10.4.4 - 10.5	
			
kvalita tlače	rozlíšenie minimálne	1200 x 1200 dpi	
 	tlačový radič/server	integrovaný EFI Fiery® System 8e	
 	správa farieb	Fiery ColorWise Pro Tools, EFI ICC Colour Profiles	
			
manipulácia s papierom	kapacita papiera minimálne	štandardné zásobníky: 2 120 listov 80 g/m2; multifunkčný podávač: 230 listov 80 g/m2; ADF: 100 listov 80 g/m2	
 	veľkosti papiera - rozsah	štandardné zásobníky: A6, A5, A4, A3, SRA3, užívateľská veľkosť: šířka 105 - 328 mm, dľžka 148 - 457 mm;	
 		multifunkčný podávač: A6, A5, A4, A3, SRA3, užívateľská veľkosť: šírka 76 - 328 mm, dĺžka 127 -    1 200 mm;	
 		duplexná jednotka: A6, A5, A4, A3, SRA3; ADF: A5, A4, A3	
 	gramáž papiera - rozsah	štandardné zásobníky: 64 - 216 g/m2; multifunkčný podávač: 55 - 330 g/m2; duplexná jednotka: 64 - 188 g/m2; ADF: 60 - 105 g/m2	
 	podávanie papiera	automatická detekcia médií a nastavenie na rôzne gramáže, automatický výber zásobníka, snímač prázdneho zásobníka; snímač dochádzajúceho papiera v zásobníku	
 	duplexná jednotka	štandardne	
			
skenovanie	podávač	jednopriechodový duplexný automatický podávač dokumentov (ADF) na 100 listov	
 	rozlíšenie	600 x 600 dpi	
 	rýchlosť minimálne	36 str./min farebne, 40 str./min čiernobielo	
 	možnosti	E-mail (podpora LDAP), FTP, schránka, front Hold, vzdialené Fiery, TWAIN, SMB, faxová brána,	
 	 	systémy správy dokumentov (Document Management Systems), voliteľne konektor pre Microsoft SharePoint 2007	
			
faxovanie 	pripojenie	RJ11 x 1 (linka), PSTN, PBX linka (analog); Rýchlosť: ITU-T G3 (Super G3) 3 sekundy/strana	
			
správa dokumentov a tlačových výstupov	 	Command WorkStation 4, Command WorkStation (verzia pre Mac), EFI FreeForm, EFI Mailport (iba Windows 32-bit), EFI Job Monitor, EFI Hot Folders, EFI SendMe, Fiery Remote Scan, Scansoft PaperPort SE11, Omnipage SE4	

dokončovacia jednotka	 	kapacita až 1 000 listov, zošívanie až 50 listov; až 20 brožúr zošitých v chrbte (40 strán)	

Cenu zariadenia uvádzajte s plnými tonermi		
Cena bez DPH:			
Cena s DPH: