Orientačný popis požadovaných prác a dodávok v roku 2010

Výmena starých okien v základných školách za plastové
     ZŠ Turnianska
-	výmena okien 150/210 cm v počte 180 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 190 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 30 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 30 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 50 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá
-	rekonštrukcia bazénovej steny je riešená vymurovaním spodnej časti a osadením okien vo vrchnej časti

ZŠ Gessayova
-	výmena okien 150/210 cm v počte 190 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 200 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 30 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 30 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 30 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá

      ZŠ Nobelovo nám.a ZŠ Tupolevova
-	výmena okien 150/210 cm v počte 210 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 215 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 20 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 20 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 60 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá

ZŠ Černyševského
-	výmena okien 150/210 cm v počte 160 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 165 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 20 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 20 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 60 ks
-	okná v triedach, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá

ZŠ Pankúchova
-	výmena okien 150/210 cm v počte 210 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 215 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 30 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 30 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 50 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá

     ZŠ Holíčska
-	výmena okien 150/210 cm v počte 170 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 175 ks
-	výmena okien 150/180 cm v počte 30 ks
-	výmena okien 120/180 cm v počte 30 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 120 cm v počte 50 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch a kanceláriách budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 210 cm sú delené, vrchná časť výšky 150 cm je otváravá a spodná časť výšky 60 cm je sklopná, otváranie okien je istené do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 120 cm sú len sklopné
-	okná v hygienických zariadeniach budú opatrené nepriehľadným sklom
-	suterénne okná v pavilóne A1 budú opatrené drôteným sklom
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá
-	rekonštrukcia bazénovej steny je riešená vymurovaním spodnej časti a osadením okien vo vrchnej časti

Výmena okien starých v materských školách za plastové

MŠ Ševčenkova, MŠ Strečnianska a MŠ Turnianska
-	výmena okien 150/180 cm v počte 125 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 85 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 60 cm v počte 20 ks
-	výmena balkónových dverí so svetlíkom 180/295 cm v počte 11 ks
-	výmena vstupných dverí s bočnou obmurovkou 160/295 cm v počte 5 ks
-	výmena vstupných dverí 90/295 cm v počte 5 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch, kanceláriách a hygienických zariadeniach budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 180 cm sú otváravé a otváravo sklopné, cca 50 ks okien šírky 150 cm bude pevných, istené otáravých okien je do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 60 cm sú len sklopné
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá, po jednom site je v každej triede a spálni detí

MŠ Bzovícka, MŠ Macharova, MŠ Holíčska
-	výmena okien 150/180 cm v počte 105 ks
-	výmena okien 120/210 cm v počte 75 ks
-	výmena ostatných okien do výšky 60 cm v počte 20 ks
-	výmena balkónových dverí so svetlíkom 180/295 cm v počte 8 ks
-	výmena vstupných dverí s bočnou obmurovkou 160/295 cm v počte 4 ks
-	výmena vstupných dverí 90/295 cm v počte 4 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch, kanceláriách a hygienických zariadeniach budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 180 cm sú otváravé a otváravo sklopné, cca 45 ks okien šírky 150 cm bude pevných, istené otáravých okien je do uhla 30 stupňov
-	okná do výšky 60 cm sú len sklopné
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá, po jednom site je v každej triede a spálni detí

MŠ Bradáčova, MŠ Lachova, MŠ Haanova, MŠ Jankolova  (kovové okná)
-	výmena okien 120/80 cm v počte 43 ks
-	výmena okien 140/215 cm v počte 6 ks
-	výmena okien 115/215 cm v počte 26 ks
-	spodné výplňové dielce výšky 90 cm v počte 38 ks
-	stredné výplňové dielce výšky 160 cm v počte 16 ks
-	vrchné výplňové dielce výšky 90 cm v počte 18 ks
-	bočné výplňové dielce šírky 50 až 75 cm a výšky 295 cm v počte 16 ks
-	výmena balkónových dverí so svetlíkom 180/295 cm v počte 8 ks
-	výmena vstupných dverí 90/295 cm v počte 5 ks
-	okná v triedach, jedálni, kabinetoch, kanceláriách a hygienických zariadeniach budú opatrené žalúziou
-	okná výšky 215 cm majú spodnú časť výšky 155 cm otváravú a otváravo sklopnú, vrchná časť výšky 60 cm bude pevná, istené otáravých okien je do uhla 30 stupňov
-	na oknách v kuchyni a skladoch budú protihmyzové sitá, po jednom site je v každej triede a spálni detí

Rekonštrukcia striech v základných školách

ZŠ Turnianska
-	pavilón A3 460 m2
-	pavilón B4 420 m2
ZŠ Nobelovo nám.
pavilón B2 480 m2 
ZŠ Tupolevova
-	pavilón B4 420 m2
ZŠ Holíčska
-	pavilón A3 460 m2
-	pavilón A1 380 m2
Popis prác:
-	zateplenie polystyrénom hr. 6 cm
-	mikroventylačná vrstva z asfaltových pásov kotvených k podkladu strechy
-	hydroizolačná vrstva z ťažkých asfaltových pásov
-	výmena klampiarskeho oplechovania
-	u pavilónu B4 výmena svetlíkov 5 ks

Rekonštrukcia striech v materských školách

MŠ Ševčenkova
-	pavilón MŠ II. N.P.   520 m2
MŠ Holíčska
-	pavilón MŠ I. N.P. 90 m2
Popis prác:
-    zhotovenie 1 % spádu strechy z polystyrénbetonu
-	zateplenie polystyrénom hr. 6 cm
-	mikroventylačná vrstva z asfaltových pásov kotvených k podkladu strechy
-	hydroizolačná vrstva z ťažkých asfaltových pásov
-	výmena klampiarskeho oplechovania
-	u pavilónu MŠ2 výmena svetlíkov 4 ks

MŠ Turniansk a MŠ Macharova
-	- terasa 150 m2
Na pôvodný vyčistený a stavebnými úpravami opravený podklad jestvujúcej podlahy vyspádovaný k dažďovej vpusti budú položené nové hydroizolácie so separačnou drenážnou geotextíliou a nová protišmyková dlažba terasy uložená na rektifikovateľné terče celkovej hrúbky do 10cm. 

     

Rekonštrukcia objektu Fedinova 7, Bratislava

-	plynofikácia objektu MŠ
-	plynofikácia služobného bytu
-	rekonštrukcia rozvodov kúrenia a TÚV v technologických kanáloch
-	výmena svietidiel, zásuviek a zástrčiek
-	výmena okien a dverí (ako MŠ Strečnianska)
-	rekonštrukcia striech (cca 1 500 m2)
-	náter fasády
-	obnova malieb (cca 3 000 m2)
-	obnova náterov (cca 1 000 m2)
-	obnova podlahových krytín PVC (cca 2 000 m2)
-	obnova zdravotechnických zariadení
-	obnova radiátorových krytov
-	vybavenie kuchyne inventárom 
-	vybavenie materskej školy inventárom
-	vybavenie areálu hernými prvkami