Príloha výzvy č. 2

**Návrh na plnenie kritérií – „Hákový nakladač“**

**Údaje:** Obchodné meno uchádzača ..........................................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ..........................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium hodnotenia: **najnižšia cena** | | |
| **Názov položky/zákazky** | **Celková cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky** | **Cena celkom s DPH za celý predmet zákazky \*** |
| „Hákový nakladač – 2 ks “ |  |  |

*V............................, dňa ....................* ………………………………....................

*[vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača]*

*\* Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní v ponuke.*

Návrh na plnenie kritérií – splnenie technických parametrov:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Požadované technické parametre(minimálne) | Ponúknuté technické parametre(reálne) a cena za vozidlo č. 1 | | Ponúknuté technické parametre(reálne) a cena za vozidlo č. 2 | |
| Špecifikácie a výbava podvozku: | Napr. MAN TGL 8.180 4x2 BB, VIN: WMANXXXXXXXXXXX, dátum prvej registrácie: max. rok 2011, motor min. štvorvalec Euro 5, výkon motora:  Min. 132kW / 180PS, obsah motora 4580 ccm, manuálna predovodvka 6 rýchlostí, tachograf digitálny stav max. cca: 170.000 km, posilňovač riadenia, kabína krátka – biela, sedadlo vodiča vzduchom odpružené, uzávierka diferenciálu, pérovanie oceľ / oceľ, celková hmotnosť max 7.490 kg, rázvor náprav 3 300 mm, vozidlo bez spojovacieho zariadenia pre prípojné vozidlo.  V cene zákazky obsiahnuté: min. 2 sedačky v kabíne, sklo do zadnej steny kabíny pre rad TGL, nové oleja motor, prevodovka, diferenciál, nové filtre – motor, palivo, kabína, sušič vzduchu, platná STK a meranie emisií min. do 8/2020, registrácia na odberateľa vrátane poplatku, vývozné značky a povinné zmluvné poistenie s platnosťou jeden mesiac(v prípade dodávateľa mimo SR). |  |  | |
| Špecifikácia nadstavby: | Nový kĺbový nosič kontajnerov, dva hydraulické valce typ NK 50 MZ výkon 5.000 kg pre kontajnery optimálnej vonkajšie dĺžky 4.000 mm s ovládaním z kabíny vodiča pneumaticky a núdzovo pákami na hydraulickom rozvádzači mechanicky. Zaistenie kontajnera mechanický zámok – hák / čap v ráme kontajnera. Doba naloženia alebo zloženia približne 1 min. Výška háku 1.000 mm, rozteč rolien pre kontajner 1.060 mm. Lakovanie nového nosiča kontajnerov: epoxidový základ + vrchná – dvojzložkový polyuretán podľa farby rámu podvozku. |  |  | |
| Špecifikácie ďalšieho príslušenstva: | Min. 2 sedačky v kabíne, boxy za kabínou na zinkovanej konzole, pracovné osvetlenie na kabíne vzadu, sklo do zadnej steny kabíny pre rad TGL, nový olej v motore, prevodovke, diferenciáli, nové filtre - motor, palivo, kabína, sušič vzduchu, vývozné značky a povinné zmluvné poistenie s platnosťou jeden mesiac(v prípade dodávateľa mimo SR). |  |  | |
| Záruky na podvozok a nosič kontajnerov: | Pre nové podvozky MAN je poskytovaná záruka podľa záručných a servisných podmienok výrobcu MAN Truck & Bus SE, Dachauer, Strasse 667, 80995 Mníchov, Nemecko v dĺžke min. 12 mesiacov na kompletné vozidlo bez obmedzenia počtu najazdených km, min. 24 mesiacov, na pohonný reťazec (motor, prevodovka, hnacie nápravy ...) bez obmedzenia počtu najazdených km. Prvá servisná prehliadka do 5.000 km zdarma. Dodávateľ poskytuje na nové nosiče kontajnerov záruku v dĺžke min. 24 mesiacov, na nové hydraulické komponenty min. 12 mesiacov. V prípade predaja použitého podvozku (ojazdeného motorového vozidla) neposkytuje dodávateľ záruku. záruku na akosť podvozku (ojazdeného motorového vozidla) dodávateľ neposkytuje, odberateľ sa vzdáva práv zo zodpovednosti za vady podvozku (ojazdeného motorového vozidla). |  |  | |