Príloha č. 1

**Krycí list ponuky**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**„Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov spoločnosti: |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ:  |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca:  |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón:  |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa:  |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IČ DPH: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktná osoba:  |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón:  |  |
| E-mail: |  |

**Obsah ponuky:** *Zoznam súborov ponuky\**

**Čestne vyhlasujeme**, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

 Dátum: .......................................... Podpis:...........................................

 (vypísať meno, priezvisko a funkciu

 oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2 **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

**Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................**

**Vyhlásenie uchádzača/záujemcu**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky **Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí,** ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými..
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

 *( vypísať meno, priezvisko a funkciu*

 *oprávnenej osoby uchádzača)*

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí**

*doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku],* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

–––––––––––––––––––––––––-

*[doplniť podpis*

**Príloha č. 4**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER**

**SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oprávnený na rokovanie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. Č. | Popis položky, stavebného dielu, remesla.výkaz-výmer | J. Cena EUR bez DPH | Množstvo výmera | Merná jednotka | Spolu € bez DPH |
|   | **ZEMNÉ PRÁCE** |   |   |   |   |
| 1 | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním hr. do 50 mm |   | 1 500,00 | m2 |   |
| 2 | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných búraním hr. do 50 mm |   | 2 000,00 | m2 |   |
| 3 | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním hr. do 120 mm |   | 1 500,00 | m2 |   |
| 4 | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných búraním hr. do 120 mm |   | 2 000,00 | m2 |   |
| 5 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm |   | 1 000,00 | m2 |   |
| 6 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 300 mm |   | 300,00 | m2 |   |
| 7 | Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž./drv. hr. do 150 mm |   | 300,00 | m2 |   |
| 8 | Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž./drv. hr. do 300 mm |   | 1 000,00 | m2 |   |
| 9 | Odstránenie podkl. alebo krytov a iných konštrukcií z vystuženého betónu |   | 20,00 | m3 |   |
| 10 | Búranie objektov z betónu prostého v odkopávkach |   | 50,00 | m3 |   |
| 11 | Vytrhanie bet. obrubníkov cestných |   | 300,00 | m |   |
| 12 | Vytrhanie kamenných obrubníkov cestných |   | 40,00 | m |   |
| 13 | Vybúranie betónového lôžka obrubníkov cestných |   | 300,00 | m |   |
| 14 | Vytrhanie bet. obrubníkov záhonových  |   | 200,00 | m |   |
| 15 | Vybúranie betónového lôžka obrubníkov záhonových |   | 200,00 | m |   |
| 16 | Rozoberanie betónovej zámkovej dlažby všetkých druhov  |   | 40,00 | m2 |   |
| 17 | Hĺbenie rýh, odkopávky, prekopávky v horn. tr. 3 ručné |   | 100,00 | m3 |   |
| 18 | Hĺbenie rýh, odkopávky, prekopávky v horn. tr. 3 strojné |   | 50,00 | m3 |   |
| 19 | Nakladanie sute al. výkopu na dopravný prostriedok |   | 400,00 | t |   |
| 20 | Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na medziskládku do 500 m  |   | 400,00 | t |   |
| 21 | Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na skládku do 15 000 m  |   | 400,00 | t |   |
| 22 | Poplatok za uloženie zeminy |   | 20,00 | t |   |
| 23 | Poplatok za uloženie stavebnej sute betón, kamenivo |   | 200,00 | t |   |
| 24 | Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónové zmesi |   | 700,00 | t |   |
| 25 | Zásypy zo zeminy, so zhutnením po vrstvách - jám. šachiet. rýh, al. okolo objektov do 100m3 |   | 20,00 | m3 |   |
| 26 | Zásypy zo štrkodrvy, so zhutnením po vrstvách - jám. šachiet. rýh, al. okolo objektov do 100m3 |   | 40,00 | m3 |   |
| 27 | Úprava zemnej pláne,vrátane zhutnenia |   | 100,00 | m2 |   |
| 28 | Dodávka štrkodrte fr. 0/32 |   | 50,00 | t |   |
| 29 | Dodávka štrkodrte fr. 32/63 |   | 20,00 | t |   |
| 30 | Dodávka štrkopiesku fr. 4/8 |   | 20,00 | t |   |
| 31 | Dodávka ornice |   | 20,00 | t |   |
|   | **GEOSYNTETIKA, IZOLÁCIE** |   |   |   |   |
| 1 | Zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie netkanej na vodorovnom povrchu |   | 150,00 | m2 |   |
| 2 | Zhotovenie vrstvy z výstužnej geomreže  |   | 50,00 | m2 |   |
| 3 | Dodávka výstužnej geomreže |   | 100,00 | m2 |   |
| 4 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou |   | 50,00 | m2 |   |
| 5 | Hydroizolačný náter |   | 50,00 | m2 |   |
|   | **KOMUNIKÁCIE** |   |   |   |   |
| 1 | Asfaltový spojovací postrek 0,5 - 0,8 kg/m2 |   | 1 500,00 | m2 |   |
| 2 | Betón asfaltový obrusná vrstva AC8-AC11 I., hr. do 5 cm, strojná pokládka |   | 500,00 | m2 |   |
| 3 | Betón asfaltový ložná vrstva AC16-AC22 I., hr. do 10 cm, strojná pokládka |   | 150,00 | m2 |   |
| 4 | Betón asfaltový obrusná vrstva AC8-AC11 I., hr. do 5 cm, ručná pokládka |   | 700,00 | m2 |   |
| 5 | Betón asfaltový ložná vrstva AC16-AC22 I., hr. do 10 cm, ručná pokládka |   | 200,00 | m2 |   |
| 6 | Dodanie a kladenie bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm  |   | 40,00 | m2 |   |
| 7 | Dodanie a kladenie bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm  |   | 20,00 | m2 |   |
| 8 | Vyrovnanie podkladných vrstiev asfaltovým betónom  |   | 50,00 | t |   |
| 9 | Predláždenie zámkovej dlažby |   | 50,00 | m2 |   |
| 10 | Podklad z prostého betónu tr. C25/30  |   | 50,00 | m3 |   |
| 11 | Výstuž do betónu - zvárané oceľové siete |   | 1,25 | t |   |
| 12 | Dodávka a montáž klzných trnov a kotiev |   | 0,50 | t |   |
| 13 | Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C5/6 hr. do 200 mm |   | 50,00 | m2 |   |
| 14 | Podkladná vrstva zo štrkopiesku do hr. 10 cm |   | 200,00 | m2 |   |
| 15 | Podkladná vrstva zo štrkodrte do hr. 25 cm |   | 200,00 | m2 |   |
| 16 | Kryt cemento-bet. komunikácii skup. 2, CB III-IV hr. 18cm |   | 50,00 | m2 |   |
| 17 | Kryt cemento-bet. komunikácii skup. 2, CB III-IV hr. 24cm |   | 50,00 | m2 |   |
| 18 | Aplikácia asfaltovej zálievky |   | 100,00 | m |   |
| 19 | Aplikácie asfaltovej pásky |   | 20,00 | m |   |
|   | **ODVODNENIE** |   |   |   |   |
| 1 | Výšková úprava uličnej vpuste, šachtového poklopu do 20cm |   | 10,00 | ks |   |
| 2 | Čistenie telesa uličnej vpuste |   | 5,00 | ks |   |
| 3 | Búranie telesa uličnej vpuste, vrátane zemných prác |   | 5,00 | ks |   |
| 4 | Demontáž dna uličnej vpuste |   | 4,00 | ks |   |
| 5 | Demontáž skruží ( prstencov) ul. vpuste |   | 4,00 | ks |   |
| 6 | Demontáž vyrovnávacieho prstenca ul. vpuste |   | 5,00 | ks |   |
| 7 | Osadenie prefabrikátov telesa uličnej vpuste, vrátane dna, skruží, prstencov |   | 4,00 | ks |   |
| 8 | Dodávka dna uličného vpustu |   | 1,00 | ks |   |
| 9 | Dodávka skruží ul. vpustov |   | 2,00 | ks |   |
| 10 | Dodávka vyrovnávacích prstencov ul. vpustov |   | 5,00 | ks |   |
| 11 | Dodávka + montáž lapača nečistôt ( kôš) |   | 2,00 | ks |   |
| 12 | Dodávka a montáž liatinovej mreže tr. D400 kN |   | 5,00 | ks |   |
| 13 | Dodávka liatinového šachtového poklopu, tr. B 125 kN |   | 1,00 | ks |   |
| 14 | Napojenie vpustu na kanalizačnú sieť |   | 3,00 | ks |   |
| 15 | Búranie telesa šachty, vrátane zemných prác |   | 1,00 | ks |   |
| 16 | Demontáž šachtového dna |   | 1,00 | ks |   |
| 17 | Demontáž šachotvých skruží (prstencov) |   | 1,00 | ks |   |
| 18 | Demontáž prechodových skruží šácht (kónus) |   | 4,00 | ks |   |
| 19 | Demontáž vyrovnávacie prstenca šachty |   | 5,00 | ks |   |
| 20 | Demontáž šachtového poklopu |   | 5,00 | ks |   |
| 21 | Osadenie prefabrikátov telesa šachty, vrátane dna, skruží, prstencov |   | 1,00 | ks |   |
| 22 | Dodávka šachtového dna prefabrikovaného |   | 1,00 | ks |   |
| 23 | Dodávka šachtovej skruže (prstenec) |   | 1,00 | ks |   |
| 24 | Dodávka šachtovej prechodovej skruže ( kónus), prefabrikát |   | 1,00 | ks |   |
| 25 | Dodávka vyrovnávacieho prstenca šachiet  |   | 5,00 | ks |   |
| 26 | Dodávka šachtového poklopu DN 600, tr. D 400 kN |   | 5,00 | ks |   |
| 27 | Napojenie šachty na kanalizačnú sieť |   | 2,00 | ks |   |
| 28 | Vybúranie vodovod. a plyn poklopov v spevnených plochách  |   | 2,00 | ks |   |
| 29 | Dodávka zemnej súpravy šupátkových poklopov |   | 2,00 | ks |   |
| 30 | Dodávka šupátkových poklopov |   | 5,00 | ks |   |
| 31 | Dodávka hydrantových poklopov |   | 5,00 | ks |   |
| 32 | Výšková úprava šupátkových poklopov do 20cm |   | 5,00 | ks |   |
| 33 | Demontáž kanalizačného potrubia všetkých druhov DN100 -150 |   | 4,00 | m |   |
| 34 | Demontáž kanalizačného potrubia všetkých druhov DN200-250 |   | 4,00 | m |   |
| 35 | D+M kanalizačného potrubia, rúry PVC DN 100-150 |   | 4,00 | m |   |
| 36 | D+M kanalizačného potrubia, rúry PVC DN 200 -250 |   | 3,00 | m |   |
| 37 | D+M kanalizačná rúra PVC DN 400 |   | 3,00 | m |   |
| 38 | Obsyp potrubia pieskom |   | 2,00 | m3 |   |
|   | **OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** |   |   |   |   |
| 1 | Čistenie podkladu |   | 200,00 | m2 |   |
| 2 | Demontáž parkovacích zábran |   | 2,00 | ks |   |
| 3 | Spätná montáž parkovacích zábran |   | 2,00 | ks |   |
| 4 | Rezanie živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm |   | 80,00 | m |   |
| 5 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm |   | 20,00 | m |   |
| 6 | Rezanie živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm |   | 300,00 | m |   |
| 7 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm |   | 100,00 | m |   |
| 8 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 25 cm |   | 50,00 | m |   |
| 9 | Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8cm |   | 10,00 | m |   |
| 10 | D+M cestného obrubníka 100\*26\*15 cm, betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu |   | 50,00 | m |   |
| 11 | D+M cestného obrubníka 100\*25-30\*15-20 cm, kamenného stojatého s oporou do lôžka z betónu |   | 6,00 | m |   |
| 12 | D+M záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu C12/15 |   | 50,00 | m |   |
| 13 | D+M cestného obrubníka oblúkového 100\*26\*15 cm, betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu |   | 20,00 | m |   |
| 14 | Lôžko pod obrubníky, krajníky. obruby z betónu tr. C12/15 |   | 40,00 | m3 |   |
| 15 | Dodávka + Montaž odvodňovacieho žľabu 150 mm, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. C20/25 |   | 10,00 | m |   |
| 16 | Demontáž oceľového zábradlia |   | 100,00 | kg |   |
| 17 | Dodávka a montáž oceľového zábradlia |   | 100,00 | kg |   |
| 18 | Zhotovenie ochranného náteru  |   | 50,00 | m2 |   |
| 19 | Výstuž schodiskových konštrukcií, oceľ tr. 10 505 |   | 10,00 | t |   |
| 20 | Debnenie schodísk, betónových základových pásov |   | 100,00 | m2 |   |
| 21 | Odstránenie debnenia schodísk, betónových základových pásov |   | 100,00 | m2 |   |
| 22 | Zhotovenie zvislých oporných konštrukcií z debniacich tvárnic |   | 50,00 | m2 |   |
| 23 | Reprofilácia betónových povrchov sanačnou maltou |   | 50,00 | m2 |   |
| 24 | Debniaca tvárnica DT30 |   | 50,00 | ks |   |
| 25 | Debniaca tvárnica DT40 |   | 30,00 | ks |   |
| 26 | Búranie základov železobetónových alebo otvorov - ručne |   | 3,00 | m3 |   |
| 27 | Ochranné zábradlia a lávky |   | 5,00 | m |   |
| 28 | D+M Svetelnej signalizácie pre dočasné dopravné značenie - 1 deň semafor |   | 2,00 | ks |   |
| 29 | Dočasné dopravné značenie - 1deň dopravná značka |   | 300,00 | ks |   |
| 30 | Odstránenie zvislej značky trvalého dopravného značenia |   | 10,00 | ks |   |
| 31 | Osadenie zvislej trvalej dopravnej značky |   | 10,00 | ks |   |
| 20 | Tvárnica priekopová TBM 51- 30, 112,5x30 |   | 10,00 | ks |   |
| 21 | D+M Biskupských čapíc vrátane betónového lôžka |   | 5,00 | ks |   |
| 22 | D+M Biskupských čapíc, kotvenie pomocou závitovej tyče |   | 5,00 | ks |   |
| 23 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád |   | 6,00 | ks |   |
| 23 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád |   | 6,00 | ks |   |
| 24 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád |   | 6,00 | ks |   |
| 25 | Inžiniering |   | 5,00 | ks |   |
| 26 | Projektová dokumentácia ( nevyhnutná,súvisiaca s realizovanou opravou) |   | 1,00 | ks |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet celkom bez DPH** |  |  |  |  |
|  | **DPH** |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet celkom s DPH** |  |  |  |  |

V........................... dňa.......................

podpis a pečiatka

uchádzača, resp.osoby oprávnenej konať za uchádzača

**Príloha č. 5**

**Technické  požiadavky na zhotoviteľa ( uchádzača) :**

* ISO 9001 – pre zabezpečenie kvality výrobkov a služieb za primeranú cenu.
* ISO 14001 – pre zodpovednejší prístup k environmentu – systematický prístup k ochrane životného prostredia.
* BS OHSAS 18001 – pre vyššiu starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci čo prináša optimalizáciu pracovného procesu, s pozitívnym ekonomickým efektom.
* Zhotoviteľ ( uchádzač) musí predložiť **osvedčenie** stavbyvedúceho na dopravné stavby
* Zhotoviteľ (uchádzač) musí predložiť oprávnenie na uloženie odpadu a následný odvoz na skládku
* Vzdialenosť obaľovacej súpravy od stavby - doprava asfaltových zmesí nesmie trvať viac ako **90** minút kvôli dodržaniu kvality obaľovacej zmesi a technologickej teplote pri pokladke
* Pri dovoze zmesi AC je nevyhnutné chrániť zmes proti ochladzovaniu a znečisteniu
* Ak si rozsah prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, zabezpečí zhotoviteľ všetko potrebné k ich osadeniu vrátane dodania POD.
* Uchádzač musí predložiť certifikát vnútropodnikovej kontroly asfaltovej zmesi, ktoré spĺňajú podmienky STN EN 12 108 – 21
* Zhotoviteľ( uchádzač) musí dbať na niveletu podkladu a vrchnej vrstvy. Finišer a fréza musí byť vybavený automatickým nivelizačným zariadením.
* Zhotoviteľ ( uchádzač) evidovaný v RVPS
* Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú len množstvá predpokladané. Objednávateľ bude vystavovať objednávky podľa svojich potrieb a finančných možností.