Príloha č. 1

**Krycí list ponuky**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov spoločnosti: |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ: |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa: |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IČ DPH: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

**Obsah ponuky:** *Zoznam súborov ponuky\**

**Čestne vyhlasujeme**, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Dátum: .......................................... Podpis:...........................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2

**Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

**Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................**

**Vyhlásenie uchádzača/záujemcu**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky **„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka“,** ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými..
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

*( vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača)*

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka“**

*doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku],* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

–––––––––––––––––––––––––-

*[doplniť podpis*

**Príloha č. 4**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER**

**SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2, 3, 4 a 5. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Budatínska 61 Bratislava-Petržalka“**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oprávnený na rokovanie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | | | | **MJ** | **Množstvo** | | **Jednotková cena** | | **Cena celkom** |
| **STAVEBNÁ ČASŤ** | | | |  |  | |  | |  |
| Demontáž obkladov, *presun, odvoz a likvidácia sute* (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať) | | | | m2 | 263,214 | |  | |  |
| Vybúranie existujúceho rozvodu ÚK (rozvody ÚK - 2 stúpacie potrubia + dopojenie radiátorov) | | | | m | 78,000 | |  | |  |
| Vybúranie priečok z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute | | | | m3 | 52,404 | |  | |  |
| Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste | | | | m2 | 28,610 | |  | |  |
| Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, požiarna voda, TÚV) (1.NP - pripojenie na hlavný rozvod, trasa k jadru, v ktorom sú stúpacie potrubia + trasa SV zo stupačky k pisoárom a umývadlám - v podlahe + búranie hlavného rozvodu v podlahe na chodbe) | | | | m2 | 28,610 | |  | |  |
| Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody | | | | m2 | 45,080 | |  | |  |
| Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž | | | | m2 | 27,000 | |  | |  |
| Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba) | | | | m2 | 173,720 | |  | |  |
| Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou) | | | | m2 | 173,720 | |  | |  |
| Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm | | | | m2 | 173,720 | |  | |  |
| Dodávka montáž PVC podlahovej krytiny na 1.NP | | | | m2 | 22,700 | |  | |  |
| Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm | | | | m2 | 235,480 | |  | |  |
| *Tekutá fólia hr. 2 mm* | | | | kg | 706,440 | |  | |  |
| *Disperzný spojovací a prídržný náter* | | | | kg | 37,000 | |  | |  |
| Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami a rohmi | | | | m | 205,840 | |  | |  |
| *Izolačná páska DB 70 (10 m)* | | | | m | 205,840 | |  | |  |
| *Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks)* | | | | m | 132,000 | |  | |  |
| *Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks)* | | | | m | 32,000 | |  | |  |
| Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek) | | | | m2 | 97,633 | |  | |  |
| Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrek Baumit (steny, z ktorých bol osekaný obklad + nové murované priečky) | | | | m2 | 458,480 | |  | |  |
| Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely | | | | m2 | 173,720 | |  | |  |
| Maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely | | | | m2 | 181,165 | |  | |  |
| Náter olejový - steny | | | | m2 | 12,490 | |  | |  |
| Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích líšt | | | | m2 | 432,280 | |  | |  |
| Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu | | | | m2 | 173,720 | |  | |  |
| Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy | | | | kg | 303,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **VYKUROVANIE** | | | |  |  | |  | |  |
| Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí | | | | m | 92,000 | |  | |  |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1200 - 1400 mm | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22 - 400/1200 mm s bočným pripojením | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 | | | | ks | 2,000 | |  | |  |
| Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8 | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou | | | | kplt. | 1,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD** | | | |  |  | |  | |  |
| **ZARIAĎOVACIE PREDMETY** | | | |  |  | |  | |  |
| Montáž WC misy a sedátka | | | | ks | 28,000 | |  | |  |
| *Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko* | | | | *ks* | *28,000* | |  | |  |
| Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Bidet závesný 360x560x400, farba biela, 1 otvor pre batériu, 2 postranné otvory pre prívod vody vlavo a vpravo, napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva* | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Montáž bidetových súprav | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Sifón bidetový, 032, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| *Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda, napr. HANSA, alebo alternatíva* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| Montáž WC misy a sedátka pre invalidov | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Dodávka WC misy + sklopné sedátko pre invalidov* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzol, š=650 mm do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu a silikónu | | | | ks | 28,000 | |  | |  |
| *Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN* | | | | *ks* | *24,000* | |  | |  |
| *Bezbariérové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| Montáž batérie umývadlovej, stojankovej | | | | ks | 28,000 | |  | |  |
| *Schell tlačný umyvadlový stojánkový ventil 1/2" PETIT SC s reguláciou času (alebo stojánková batéria na studenú vodu)* | | | | *ks* | *24,000* | |  | |  |
| *Stojánková umývadlová batéria pre invalidov* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, umývadlová do D 40 | | | | ks | *24,000* | |  | |  |
| *Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový* | | | | *ks* | *28,000* | |  | |  |
| Montáž rohového ventilu | | | | ks | 88,000 | |  | |  |
| *Rohový ventil Schell* | | | | *ks* | *88,000* | |  | |  |
| Montáž výlevky keramickej závesnej vrátane montáže batérie | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Špeciálny výrobok výlevka+nástenná batéria* | | | | *ks* | *4,000* | |  | |  |
| Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania | | | | ks | 16,000 | |  | |  |
| Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom | | | | ks | 16,000 | |  | |  |
| Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ | | | | ks | 16,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| ***Vnútorná kanalizácia*** | | | |  |  | |  | |  |
| Podlahova vpust HL80 - D+M | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | | | | m | 32,000 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | | | | m | 84,500 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 | | | | m | 30,000 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | | | | m | 4,000 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | | | | m | 20,000 | |  | |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 | | | | m | 20,000 | |  | |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | | | | ks | 32,000 | |  | |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | | | | ks | 16,000 | |  | |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | | | | ks | 32,000 | |  | |  |
| Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | | | | m | 190,500 | |  | |  |
| Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **Vnútorný vodovod** | | | |  |  | |  | |  |
| *Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50* | | | | m | 24,500 | |  | |  |
| *Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50* | | | | ks | 3,000 | |  | |  |
| *Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50* | | | | súbor | 3,000 | |  | |  |
| *Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau* | | | | m | 32,800 | |  | |  |
| *Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau* | | | | m | 133,800 | |  | |  |
| *Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau* | | | | m | 87,800 | |  | |  |
| *Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau* | | | | m | 19,800 | |  | |  |
| *Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm* | | | | m | 32,800 | |  | |  |
| *Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm* | | | | m | 133,800 | |  | |  |
| *Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm* | | | | m | 87,800 | |  | |  |
| *Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm* | | | | m | 19,800 | |  | |  |
| *Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16* | | | | m | 32,800 | |  | |  |
| *Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20* | | | | m | 133,800 | |  | |  |
| *Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25* | | | | m | 87,800 | |  | |  |
| *Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32* | | | | m | 19,800 | |  | |  |
| *Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia* | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom* | | | | ks | 96,000 | |  | |  |
| *Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Uzáver guľový voda páčka 3/4"s odv* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1* | | | | ks | 3,000 | |  | |  |
| *Uzáver guľový voda páčka 1/2"-* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Uzáver guľový voda 1"- s odv* | | | | ks | 2,000 | |  | |  |
| *Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2* | | | | ks | 5,000 | |  | |  |
| *Uzáver guľový voda páčka 2"* | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| *Uzáver guľový voda s odvodnením 2"- 8011112* | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| *Požiarne prísl.,hadic.navij. C52 pod omietku* | | | | súbor | 4,000 | |  | |  |
| *Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50* | | | | m | 287,700 | |  | |  |
| *Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80* | | | | m | 287,700 | |  | |  |
| *Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m* | | | | % |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | |  |  | |  | |  |
| Záves stropný STAVITEL DN 108 | | | | ks | 6,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **DVERE** | | | |  |  | |  | |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (600 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | | | | ks | 12,000 | |  | |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **STOLÁRSKE VÝROBKY** | | | |  |  | |  | |  |
| Dodávka a montáž deliacej steny s dverami: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X, (š x v) 1100 x 2000 mm | | | | ks | 28,000 | |  | |  |
| Dodávka a montáž - sanitárne oddelovacie steny priečky vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm | | | | ks | 28,000 | |  | |  |
| Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE | | | | ks | 12,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ** | | | |  |  | |  | |  |
| D+M Kombinované madlo k umývadlu – pravé, biele | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| D+M Kombinované madlo k umývadlu – ľavé, biele | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| D+M Podporné madlo k WC – pravé, biele | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| D+M Podporné madlo WC – ľavé, biele | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **ELEKTROINŠTALÁCIA** | | | |  |  | |  | |  |
| Úprava elektrorozvádzača 2.NP - 5.NP | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Istič 16B - zásuvky + pisoáre | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Istič 10A - Svietidlá | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Kábel CYKY-O 3x2,5 | | | | m | 200,000 | |  | |  |
| Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ | | | | m | 260,000 | |  | |  |
| Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý | | | | m | 60,000 | |  | |  |
| Vodič ZŽ 6 | | | | m | 17,000 | |  | |  |
| Wago svorky 2 | | | | ks | 64,000 | |  | |  |
| Wago svorky 3 | | | | ks | 64,000 | |  | |  |
| Wago svorky 4 | | | | ks | 64,000 | |  | |  |
| Prístrojová krabica | | | | ks | 8,000 | |  | |  |
| Prípojnica EPP | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| Pomocný montážny materiál | | | | % | 5,000 | |  | |  |
| SOS tlačítko signalizačného systému núdzového volania, zvuková signalizácia - (prívod zo svetelného okruhu, resp. diaľkovo - zariadením na baterky) | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111, Pätica G13 | | | | ks | 20,000 | |  | |  |
| Svietidlo B, LED SVIETIDLO PRISADENÉ,stropné, 16W s pohybovým PIR čidlom | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Senzor pohybu napr. LUXOMAT PD3-1C 360° IP44 biela | | | | ks | 20,000 | |  | |  |
| Spolu montáž - elektroinštalácia | | | | kplt | 1,000 | |  | |  |
| Spolu montáž - svietidlá | | | | ks | 24,000 | |  | |  |
| Vypracovanie revíznej správy | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| **Ostatné** | | | |  |  | |  | |  |
| Vŕtanie otvorov D80 mm do železobetónovej dosky hr. 350 mm | | | | ks | 4,000 | |  | |  |
| Dodávka + Osadenie oceľového zapusteného poklopu do oceľového rámu v podlahe (1.NP chodba - miesto pripojenia nových inštalačných rozvodov na existujúce SV, TUV, Cirkulácia) | | | | ks | 1,000 | |  | |  |
| **SPOLU bez DPH:** | | | |  |  | |  | |  |
| **DPH:** | | | |  |  | |  | |  |
| **Spolu s DPH:** | | | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |

V........................... dňa.......................

podpis a pečiatka uchádzača, resp.  
osoby oprávnenej konať za uchádzača