Príloha č. 1

**Krycí list ponuky**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**„Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ Pankúchová, Bratislava-Petržalka“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov spoločnosti: |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ: |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa: |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IČ DPH: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

**Obsah ponuky:** *Zoznam súborov ponuky\**

**Čestne vyhlasujeme**, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Dátum: .......................................... Podpis:...........................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2 **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

**Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................**

**Vyhlásenie uchádzača/záujemcu**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky **„Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ Pankúchová, Bratislava-Petržalka“,** ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými..
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

*( vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača)*

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**„Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ Pankúchová, Bratislava-Petržalka“**

*doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku],* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

–––––––––––––––––––––––––-

*[doplniť podpis*

**Príloha č. 4**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER**

**SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**„Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ Pankúchová, Bratislava-Petržalka“**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oprávnený na rokovanie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **MJ** | **Množstvo** | **Jednotková cena** | **Cena celkom** |
| **STAVEBNÁ ČASŤ** |  |  |  |  |
| Demontáž obkladov, *presun, odvoz a likvidácia sute* (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať + prímurovky na poschodiach, kde sú umývadlá) | m2 | 120,848 |  |  |
| Vybúranie priečok a prímuroviek z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute (1.NP - 4.NP) | m3 | 16,342 |  |  |
| Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste | m2 | 19,400 |  |  |
| Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, TÚV) pripojenie na hlavné rozvody v chodbe, trasa k uzáverom v stenách, trasa SV k pisoárom - v podlahe) | m2 | 19,400 |  |  |
| Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody | m2 | 21,500 |  |  |
| Prímurovka z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm (1.NP - 4.NP) | m2 | 14,988 |  |  |
| Odstránenie podkladu v ploche do 20 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm | m3 | 1,275 |  |  |
| Výkop ryhy šírky do 600 mm horn.3 do 10 m3 ručný | m3 | 10,625 |  |  |
| Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín | m3 | 2,550 |  |  |
| Lôžko pod potrubie | m3 | 1,275 |  |  |
| Štrkopiesok 0-16 | t | 2,423 |  |  |
| Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu, hutnený | m3 | 5,100 |  |  |
| Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | m2 | 8,500 |  |  |
| Položenie podkladnej vrstvy z nop.fólie uchytenie sponami z betonárskej ocele | m2 | 8,500 |  |  |
| Fólia nopová ICOPAL DRAIN 8 GEO, šír.2,0m, dĺž.20 m | m2 | 9,350 |  |  |
| Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12 cm-15 cm - podkladný betón | m3 | 1,275 |  |  |
| Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným | m2 | 8,500 |  |  |
| Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | t | 0,010 |  |  |
| Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | m2 | 8,500 |  |  |
| Pás asfaltovaný viacfunkčný FOALBIT AL S 40 | m2 | 9,350 |  |  |
| Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm | m2 | 8,500 |  |  |
| Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI hr. drôtu 8 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0,046 |  |  |
| Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž | m2 | 21,500 |  |  |
| Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba) | m2 | 51,680 |  |  |
| Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou) | m2 | 7,752 |  |  |
| Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm | m2 | 220,690 |  |  |
| Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm | m2 | 139,406 |  |  |
| *Tekutá fólia hr. 2 mm* | kg | 418,218 |  |  |
| *Disperzný spojovací a prídržný náter* | kg | 41,822 |  |  |
| Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami a rohmi | m | 184,660 |  |  |
| *Izolačná páska DB 70 (10 m)* | m | 184,660 |  |  |
| *Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks)* | m | 20,000 |  |  |
| *Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks)* | m | 14,000 |  |  |
| Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek) | m2 | 12,500 |  |  |
| Vyrovnávacia stierka stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrek Baumit (steny, z ktorých bol osekaný obklad + nové murované priečky) | m2 | 107,348 |  |  |
| Lokálna oprava omietky stien (chodba, praskliny stien, nerovnosti) | m2 | 160,475 |  |  |
| Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 160,475 |  |  |
| Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných | m2 | 17,800 |  |  |
| Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely | m2 | 220,690 |  |  |
| Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, (maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely) | m2 | 169,690 |  |  |
| Náter olejový - steny | m2 | 251,520 |  |  |
| Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích líšt | m2 | 108,248 |  |  |
| Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu | m2 | 51,680 |  |  |
| Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy | kg | 79,964 |  |  |
| Demontáž , odvoz a likvidácia existujúcej PVC podlahy | m2 | 169,010 |  |  |
| Dodávka a montáž vysokozáťažového PVC na podlahu | m2 | 169,010 |  |  |
| Dodávka a montáž mäkkej soklovej PVC lišty | m | 139,020 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **VYKUROVANIE** |  |  |  |  |
| Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí | m | 8,000 |  |  |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 2000 - 2600 mm | ks | 7,000 |  |  |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ **22** VK **400/2000** mm | ks | 1,000 |  |  |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ **22** VK **400/2300** mm | ks | 4,000 |  |  |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové napr. KORADO RADIK KLASIK Typ **33** VK **400/2300** mm | ks | 2,000 |  |  |
| Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania | ks | 7,000 |  |  |
| Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 | ks | 7,000 |  |  |
| Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8 | ks | 7,000 |  |  |
| Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R | ks | 7,000 |  |  |
| Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou | kplt. | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD** |  |  |  |  |
| **ZARIAĎOVACIE PREDMETY** |  |  |  |  |
| Montáž WC misy a sedátka | ks | 4,000 |  |  |
| *Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko* | *ks* | *4,000* |  |  |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | *13,000* |  |  |
| *Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový* | *ks* | *13,000* |  |  |
| Montáž rohového ventilu | ks | 6,000 |  |  |
| *Rohový ventil Schell* | *ks* | *6,000* |  |  |
| Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania | ks | 3,000 |  |  |
| Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom | ks | 3,000 |  |  |
| Zdroj napájací ZAS 230V/6DS | ks | 1,000 |  |  |
| Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ | ks | 3,000 |  |  |
| Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | súbor | 12,000 |  |  |
| Umývadlo štandardná kvalita | ks | 12,000 |  |  |
| Montáž ventilov stojankových G 1/2 | súbor | 6,000 |  |  |
| Pakový stojankový ventil DN15 | ks | 6,000 |  |  |
| Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 34,000 |  |  |
| Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010 | ks | 4,000 |  |  |
| Montáž ventilov rohových G 1/2 | súbor | 30,000 |  |  |
| Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- V | ks | 12,000 |  |  |
| Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov. | ks | 1,000 |  |  |
| Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandartná kvalita | ks | 1,000 |  |  |
| Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | ks | 6,000 |  |  |
| Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita | ks | 6,000 |  |  |
| Zmiešavač teplej vody termostatický TM 300 - | ks | 1,000 |  |  |
| Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou | ks | 12,000 |  |  |
| Sprchový podomietkový ventil G 1/2´´ /1/2"- chróm | ks | 12,000 |  |  |
| Hlavica sprchová anti-vandal napr. SCHELL Comfort 13° | ks | 12,000 |  |  |
| Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 cm | ks | 7,000 |  |  |
| Dvierka prístupové k inštaláciam 40/40 cm | ks | 2,000 |  |  |
| Mriežka 300x300 mm | ks | 2,000 |  |  |
| Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | kplt | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Vnútorná kanalizácia*** |  |  |  |  |
| Podlahova vpust HL80.1 - D+M | ks | 4,000 |  |  |
| Privzduš hlavica HL 900 N DN75,110 D+M | ks | 1,000 |  |  |
| Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia | ks | 4,000 |  |  |
| Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 | m | 45,000 |  |  |
| Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70 | ks | 1,000 |  |  |
| Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | ks | 3,000 |  |  |
| Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125 | ks | 2,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | m | 28,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | m | 26,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 | m | 2,600 |  |  |
| Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 | m | 10,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | m | 4,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | m | 13,000 |  |  |
| Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 | m | 0,500 |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | ks | 12,000 |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | ks | 4,000 |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | ks | 4,000 |  |  |
| Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 700 mm pre montáž do stredu | ks | 12,000 |  |  |
| Nerezový sprchový žľab dl.500 mm | ks | 12,000 |  |  |
| Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 74,100 |  |  |
| Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | % | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Vnútorný vodovod*** |  |  |  |  |
| Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | m | 50,000 |  |  |
| Demontáž nástenky | ks | 19,000 |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50 | ks | 4,000 |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40 | súbor | 2,000 |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50 | súbor | 2,000 |  |  |
| Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau | m | 6,000 |  |  |
| Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau | m | 24,000 |  |  |
| Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau | m | 29,000 |  |  |
| Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau | m | 50,000 |  |  |
| Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau | m | 12,000 |  |  |
| Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm | m | 6,000 |  |  |
| Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm | m | 24,000 |  |  |
| Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm | m | 29,000 |  |  |
| Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm | m | 50,000 |  |  |
| Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 40 mm | m | 12,000 |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | m | 30,000 |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 29,000 |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | m | 50,000 |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | m | 12,000 |  |  |
| Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | ks | 4,000 |  |  |
| Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom | ks | 46,000 |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 1,000 |  |  |
| Uzáver guľový voda s odvodnením 1/2"- 8011012 | ks | 1,000 |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2,000 |  |  |
| Zmiešavač teplej vody termostatický TM 300 - | ks | 2,000 |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | ks | 6,000 |  |  |
| Uzáver guľový voda 1"- s odv | ks | 2,000 |  |  |
| Uzáver guľový voda páčka 1"- | ks | 4,000 |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4 | ks | 2,000 |  |  |
| Uzáver guľový voda s odvodnením 6/4"- | ks | 2,000 |  |  |
| Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 121,000 |  |  |
| Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 121,000 |  |  |
| Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | % | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DVERE** |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2,000 |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2,000 |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2,000 |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne | ks | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **STOLÁRSKE VÝROBKY** |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž WC kabín: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX | ks | 4,000 |  |  |
| Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE | ks | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ELEKTROINŠTALÁCIA** |  |  |  |  |
| Úprava elektrorozvádzača RH | ks | 1,000 |  |  |
| Vypínač riad č. 1 | ks | 4,000 |  |  |
| Istič 16B | ks | 2,000 |  |  |
| Prúdový chránič 2P/25A/30mA/230V/ 6kA | ks | 1,000 |  |  |
| Istič 10A - Svietidlá | ks | 5,000 |  |  |
| Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz | ks | 4,000 |  |  |
| Kábel CYKY-O 3x2,5 | m | 28,000 |  |  |
| Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ | m | 140,000 |  |  |
| Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý | m | 19,000 |  |  |
| Vodič ZŽ 6 | m | 50,000 |  |  |
| Wago svorky 2 | ks | 50,000 |  |  |
| Wago svorky 3 | ks | 50,000 |  |  |
| Wago svorky 4 | ks | 50,000 |  |  |
| Prístrojová krabica | ks | 12,000 |  |  |
| Prípojnica EPP | ks | 1,000 |  |  |
| Pomocný montážny materiál | kplt | 1,000 |  |  |
| Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111 | ks | 19,000 |  |  |
| Spolu montáž - elektroinštalácia | kplt | 1,000 |  |  |
| Spolu montáž - svietidlá | ks | 19,000 |  |  |
| Vypracovanie revíznej správy | ks | 1,000 |  |  |
| **SPOLU bez DPH:** |  |  |  |  |
| **DPH:** |  |  |  |  |
| **Spolu s DPH:** |  |  |  |  |

V........................... dňa.......................

podpis a pečiatka uchádzača, resp.  
osoby oprávnenej konať za uchádzača