|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikačné údaje uchádzača** | |
| Názov/obchodné meno: |  |
| Sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov položky | Technické parametre | Počet ks | Cena za ks v EUR bez DPH | Cena za ks v EUR s DPH | Cena v EUR spolu vrátane DPH |
| Kontajner 11 cmb | Vnútorné rozmery: 3750x2000x1500 mm  objem: 11 cbm  spodný rám: lyžiny INP 140  výška háku: 1000 mm  rozteč lyžin - vonkajší: 1060 mm; krajné rolny  bočnice: 2 mm; v polovici sklopné  podlaha: 3 mm  bočnice/podlaha: 45°  zadné čelo: vrata  povrchová úprava: základný lak – syntetický; vrchný lak RAL v cene – zelená farba, upresnená bude pred objednávkou | 9 |  |  |  |
| Kontajner na suť | Vnútorné rozmery: 3750 x 2000 x 495 mm  Objem: 3,7 cbm  Spodný rám: INP 140 (lyžiny UNP 120; gulatina háku 40mm)  Výška háku: 1000 mm; stredová rolna / krajné rolny  Rozteč lyžin vonkajší: 1060 mm  Bočnice: 2 mm  Podlaha: 3 mm  Hmotnosť: cca 600 kg  Bočnice: pevné bez prelisu  Povrchová úprava: základný lak – syntetický; vrchný lak RAL v cene – zelená farba, upresnená bude pred objednávkou  Iné: určené iba pre hákový systém; zkosenie pri dvierkach/vratach na šírku 1770mm | 2 |  |  |  |

Cena spolu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH/s DPH: