Príloha č. 1

**Krycí list ponuky**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**Oprava a údržba pozemných stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov spoločnosti: |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ: |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa: |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IČ DPH: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |

**Obsah ponuky:** *Zoznam súborov ponuky\**

**Čestne vyhlasujeme**, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Dátum: .......................................... Podpis:...........................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2 **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

**Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................**

**Vyhlásenie uchádzača/záujemcu**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky **Oprava a údržba pozemných stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka,** ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými..
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

*( vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača)*

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**Oprava a údržba pozemných stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka**

*doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku],* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

–––––––––––––––––––––––––-

*[doplniť podpis*

**Príloha č. 4**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VŹKAZ VŹMER**

**SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**Oprava a údržba pozemných stavebných konštrukcií a objektov pristavanej technickej vybavenosti v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oprávnený na rokovanie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Jedn.** | **Jednotková cena v € bez DPH** | **Predpokladané množstvo** | **Spolu cena v € bez DPH** |
| Búracie práce betónovej konštrukcie | m3 |  | 150 | - € |
| Odstránenie poškodeného keramického obkladu | m2 |  | 250 | - € |
| Osekanie starej omietky | m2 |  | 300 | - € |
| Čistenie tlakovou vodou | m2 |  | 450 | - € |
| Protikorózne ošetrenie obnaženej výstuže | m2 |  | 100 | - € |
| Sanácia poškodených prvkov (schodiskové ramená, medzipodesta, prievlak) -obnovenie do pôvodného profilu, doplnenie chýbajúcich častí do pôvodného tvaru betónovej konštrukcie reprofilačným materiálom. | m2 |  | 200 | - € |
| Reprofilácia povrchu betónového zábradlia do hrúbky 30 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Vyrovnanie nerovností muriva tvrdeným polystyrénom do hrúbky 50 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Stierkovanie povrchu sanačnou hmotou hrúbky do 5 mm | m2 |  | 150 | - € |
| Pokládka asfaltu AC 8 na rampy a schodiská hr. 40 mm | m2 |  | 10 | - € |
| Demontáž oceľového zábradlia | bm |  | 20 | - € |
| Oprava oceľového zábradlia a iné zámočnícke práce | hod |  | 250 | - € |
| Antikorózna a povrchová úprava oceľového zábradlia. Vonkajší náter syntetický na oceľové konštrukcie 1x základný, 2x vrchný náter. | bm |  | 100 | - € |
| Montáž oceľového zábradlia | bm |  | 20 | - € |
| Dodávka nového oceľového zábradlia výšky 1 100 mm. Madlo - oceľový Jaklový profil 60 x 110 mm. Výplň zábradlia - Rám výšky 800 mm z oceľového Jaklového profilu 50 x 40 mm. Výplň rámu - zvislé oceľové Jaklové profily 40 x 20 mm vo vzdialenosti 100 mm od seba. Kotvenie - oceľovou kotviacou platničkou, uchytenou pomocou 4 ks hmoždiniek do betónu. | bm |  | 5 | - € |
| Rekonštrukcia betónovej steny zábradlia terasy, debnenie, doplnenie betónu (cca 0,15 m3 betónu na 1 m2 plochy zábradlia), doplnenie výstuže (priemer 8 mm cca 11,2 kg na 1 m2 plochy zábradlia) | m2 |  | 10 | - € |
| Úprava venca betónového zábradlia pod oplechovaním - doplnenie chýbajúcich častí betónového podkladu pod oplechovaním terasy v množstve cca 0,01 m3 betónu na 1 m dĺžky venca | bm |  | 100 | - € |
| Betonáž konštrukcie schodísk zo železobetónu triedy BII | m3 |  | 10 | - € |
| Montáž debnenia | m2 |  | 100 | - € |
| Demontáž debnenia | m2 |  | 100 | - € |
| Izolácia spojenia zvislých konštrukcií so strešným plášťom novodobým univerzálnym doplnkovým prvkom (napr. Wakaflex) | bm |  | 50 | - € |
| Dodávka + montáž zámkovej dlažby hr. 60 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Dod. + mont. drvený zhutnený štrk hr. 60-100 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Dod. + mont. drenážnej vrstvy s filtračnou tkaninou (napr. TERRAXX) | m2 |  | 50 | - € |
| Dod. + mont. separačno klznej vrstvy z fólie LDPE | m2 |  | 50 | - € |
| Dod. + mont. fólie mPVC hr. 1,5 mm vystuženej sklenými vláknami (napr. Sikaplan SGmA 1,5) | m2 |  | 200 | - € |
| Dod. + mont. geotextílie 500g/m2 | m2 |  | 200 | - € |
| Spádová vrstva z prostého betónu hr.10-140 mm | m2 |  | 950 | - € |
| Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm | m2 |  | 250 | - € |
| Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 90 mm | m2 |  | 250 | - € |
| Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 |  | 250 | - € |
| Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV. hr. 150 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV. hr. 200 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV. hr. 250 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena | bm |  | 100 | - € |
| Dilatačný styk objektovej dilatáce | bm |  | 50 | - € |
| Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou | m2 |  | 950 | - € |
| Tekutá asfaltová hydroizolácia (vysprávka pôvodnej hydrizolácie) | m2 |  | 10 | - € |
| Dod. + mont. strešného sanačného vpustu, určeného na vsunutie do pôvodného kanalizačného potrubia DN 100 so sanačným tesnením, mPVC manžetou a ochranným košom | ks |  | 2 | - € |
| Penetrácia stien protiplesňovým prípravkom | m2 |  | 10 | - € |
| Dodávka + osadenie rýchloomietnikov Zn 6 mm dl 2500 mm | ks |  | 10 | - € |
| Základ pod hrubovrstvú omietku - sanačná omietka | m2 |  | 250 | - € |
| Úprava povrchov stien omietkou hr. do 20 mm | m2 |  | 200 | - € |
| Vymaľovanie vnútorných stien - 2x vápenný pačok | m2 |  | 10 | - € |
| Exteriérová silikónová omietka | m2 |  | 250 | - € |
| Penetrácia pod exteriérovú silikónovú omietku | m2 |  | 250 | - € |
| Exteriérová mozaiková omietka | m2 |  | 10 | - € |
| Penetrácia pod exteriérovú mazaikovú omietku | m2 |  | 10 | - € |
| Vonkajší náter stien fasádnou farbou | m2 |  | 200 | - € |
| Impregnácia betónovej konštrukcie kryštalickou izoláciou (napr. Vandex) | m2 |  | 10 | - € |
| Vybúranie muriva z pórobetónu hr. 250 mm | m2 |  | 20 | - € |
| Murivo z pórobetónu hr. 250 mm | m2 |  | 20 | - € |
| Dod. + mont. vonkajšej mrazuvzdornej dlažby hr. 8 mm | m2 |  | 50 | - € |
| Dod. + mont. vonkajšej mrazuvzdornej dlažby z vymývaného betónu hr. 40 mm | m2 |  | 150 | - € |
| Dod. + mont. sadrokartónového zaveseného podhľadu | m2 |  | 20 | - € |
| Stierkovanie sadrokartónového podhľadu | m2 |  | 20 | - € |
| Presun suti do kontajneru | t |  | 400 | - € |
| Odvoz stavebného odpadu | t |  | 400 | - € |
| Uloženie stavebného odpadu na skládke a poplatok za skládku (doložiť doklad) | t |  | 400 | - € |
| Pomocné a upratovacie práce neobsiahnuté v iných položkách | hod |  | 1500 | - € |
| Odstránenie živičného krytu hrúbky do 50 mm | m2 |  | 1200 | - € |
| Rezanie živičného krytu | bm |  | 500 | - € |
| Oprava podkladovej vrstvy - betónového poteru | m2 |  | 100 | - € |
| Nástrek živičnou spojovacou emulziou 0,7 - 0,5 kg/m2 | m2 |  | 1000 | - € |
| Asfaltový pás GLASBIT (prípadne ekvivalent) | m2 |  | 2000 | - € |
| Položenie asfaltového pásu natavením | m2 |  | 1800 | - € |
| Pokládka asfaltu AC 8 na terasy hr. 40 mm | m2 |  | 500 | - € |
| Odvoz a likvidácia asfaltového odpadu na skládku, vrátane ekologickej likvidácie a poplatku za skládku (doložiť doklad) | t |  | 80 | - € |
| Oprava vydutín v asfaltovom povrchu vyrezaním, zaizolovaním a zaasfaltovaním | m2 |  | 100 | - € |
| Výmena poškodenej liatinovej mreže dažďového vpustu (300x300 mm) | ks |  | 10 | - € |
| Výmena poškodeného liatinového rámu mreže dažďového vpustu (300x300 mm) | ks |  | 5 | - € |
| Výmena poškodeného dažďového vpustu. Zvislý plastový strešný vpust s integrovanou bitúmenovou manžetou, s ochranným košom. | ks |  | 10 | - € |
| Strojové vyčistenie odpadového potrubia DN 100 mm | bm |  | 550 | - € |
| Výšková úprava dažďového vpustu | ks |  | 5 | - € |
| Výmena odpadového potrubia plastového DN 100 mm | bm |  | 30 | - € |
| Montáž lešenia | m2 |  | 1200 | - € |
| Demontáž lešenia | m2 |  | 1200 | - € |
| Oplechovanie izolácií z mPVC pofóliovaným plechom r.š. 330 mm | bm |  | 10 | - € |
| Lemovanie z PZ plechu r.š. 330 mm | bm |  | 30 | - € |
| Lemovanie z PZ plechu r.š. 400 mm | bm |  | 300 | - € |
| Dod. + montáž žľabu z PZ plechu r.š. 250 mm | bm |  | 10 | - € |
| Dod. + montáž dažďového zvodu z PZ plechu DN 80 mm | bm |  | 10 | - € |
| Vysúšanie podkladu | m2 |  | 500 | - € |
| Dod. + montáž odvodňovacieho žľabu š. 150 mm dl. 500 mm (napr. Aco drain) | ks |  | 40 | - € |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  | - € |
| DPH 20% |  |  |  | - € |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  | - € |

V........................... dňa.......................

podpis a pečiatka uchádzača, resp.  
 osoby oprávnenej konať za uchádzača